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SEMI-REMORQUE D’ANIMATION
	
FICHE TECHNIQUE




IMMATRICULATIONS : TRACTEUR  949 APW 13 et REMORQUE  516 ATS 13
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POIDS : TRACTEUR 7,5 tonnes et REMORQUE 18 tonnes soit 25,5 tonnes au total
          CONTACT CHAUFFEUR : Franck GHEZZI 06 32 09 68 07


	
DIMENSIONS
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TRACTEUR ATTELE

	Longueur :  
	17,50 m


	Largeur :       
	2,55 m 


	Hauteur :       
	4,00 m
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SEMI-REMORQUE SEULE FERMEE

	Longueur :  
	14,00 m


	Largeur :       
	2,55 m 


	Hauteur :       
	4,00 m




SEMI-REMORQUE SEULE OUVERTE

	Longueur :  
	14,00 m


	Largeur sans escaliers :      
	6,20 m 


	Largeur avec escaliers :  
  
	7,90 m 


	Hauteur avec terrasse et gardes corps :
   
	
4,90 m 


	Hauteur avec auvent ouvert :
	
5,50 m 
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[bookmark: _Toc126994305]SURFACES 
· [image: vue dessus PACA]Au sol de la semi-remorque fermée avec tracteur : Environ 50 m²

· Au sol de la semi-remorque ouverte avec tracteur : Environ 140 m² avec escaliers

Escalier arrière
Public
Accès régie / loge
Escalier terrasse
Back stage
Bar
Salon
Loge
Régie
Escaliers
Scène

[image: ]Terrasse
Auvent
Auvent
Terrasse
Sortie arrière par salon
salon
Scène
Régie
Scène
Régie


	
DETAILS TECHNIQUES




[bookmark: _GoBack]ELECTRICITE (CONTACT CHAUFFEUR : Franck GHEZZI 06 32 09 68 07)

Alimentation électrique secteur
· Puissance nécessaire secteur : 23 Kwa
· Puissance nécessaire groupe électrogène : 30 Kwa (groupe electro non fourni) 
· Intensité limité par disjoncteur calibre : 32A
· Tension : 400V 3P+N+T.
· Fréquence : 50 Hz

Equipements et raccordement fourni avec l’ensemble podium
Référence des prises montées pour les raccordements : Legrand 529 64 (type CE)
· Une prise mâle normalisée de raccordement Hypra 400 volts 3P+N T 32A 
· Un touret de raccordement secteur de 25m de câble avec prise 3P+N+T 32A
· Une rallonge complémentaire de 25m de câble avec prise 3P+N+T 32A
· Une prise femelle 3P+N+T 32A avec un épanoui en bout, longueur de 2m, pour raccordement sur bornier extérieur.
· Un câble de mise à la terre avec piquet de terre métallique, et sa massette



EQUIPEMENT AUDIOVISUEL 

Prise de son / diffusion
	
	 Quantités

	Console de mixage 12 voies mono 4 voies stéréo
	1

	Systèmes micro HF Série 1600 Dynamique Audio Technica
	2

	micros main  AE 4100 
	3

	Câbles symétriques XLR males XLR Femelles 10 m
	3

	Pieds perches pour micros
	5

	Lecteur CD rackable CDM126ASM BST
	1

	Tuner SONY rackable PRO ST6000
	1

	Antenne AM / FM
	1

	Lecteur DVD / CD SONY DVP LS785V
	1

	Enceintes de proximité amplifiées pour régie
	1

	Casque stéréo Studiophone stéréo
	1

	Câbles et connectiques
	1





	
	

	Sonorisation Façade

	

	Amplificateur XS 700 
	1

	Enceintes  JBL MP415
	4

	Pieds d'enceinte éco en aluminium
	4

	Câbles speakon 2x2,5  10 m
	4

	DriveRack PA Processeur de diffusion
	1

	Câbles symétrique XLR Mâle XLR Femelle 6 m
	2

	Câbles symétrique XLR Mâle XLR Femelle 3 m
	2

	Câbles et connectiques
	1

	
	

	Sonorisation Plateau

	

	Amplificateur XLS 2 x 600 w
	1

	Enceintes bain de pieds 300 w
	2

	Câbles Speakon  de 10 m pour enceintes
	2

	Câbles symétrique XLR male XLR Femelle 10 m
	3

	Egaliseur graphique 2 x31 bandes stéréo
	1

	Câbles symétrique XLR Mâle XLR Femelle 3 m
	2

	Câbles et connectiques
	1

	
	

	
Vidéo

	

	Lecteur DVD  SONY DVP LS785V
	1

	Ecran Plasma 42' Universal Multimédia sans tuner ni audio en montage spécial bords joint (non dispo actuellement)
	4

	Ecran Plasma 42' Universal Multimédia sans tuner ni audio
	1

	Découpe ES 5551 / 4 imagestar Electrosonic découpe sur 4 écrans
	1

	lot de câbles, 4 SUB D15 et 10 cables BNC de 10 m
	1

	Moniteur de contrôle en régie 2 entrées JVC TMA14PSN
	1

	Patch vidéo 4 entrées 4 sorties
	1

	Câblage vidéo
	1
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